پیوست فراخوان

فازهای اجرایی بر اساس محدوده توانی الکتروموتورهای آهنربای دایم (PM) مورد نظر در این پروژه مطابق موارد زیر می باشد :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه زمانبندی (سال) | | | | | | | محدوده توانی ( kw) | کاربرد | مرحله | ردیف |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | **0.1 تا 1.1** | کاربردهای خانگی (فن، کولر آبی، ماشین لباس شویی و ظرف شویی، جاروبرقی، هود) | اول | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.1 تا 7.5** | کاربردهای صنعتی (سروموتورها ، پمپ های آب خانگی) | دوم | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | **7.5 تا 15** | کاربردهای صنعتی (صنایع غذایی، موتورهای بدون گیربکس آسانسور، پمپ های آب) | سوم | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | **15 تا 45** | کاربردهای صنعتی (پمپ های آب کشاورزی، تولید قطعات، صنایع سیمان، گچ و ... ) | چهارم | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | **45 تا 110** | کاربردهای صنعتی (پمپ و کمپرسورها در صنایع نفت و گاز، معادن و ... ) | پنجم | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 تا 260** | کاربردهای صنعتی (محرکه خطوط تولید، فن، پمپ و کمپرسور ... ) | ششم | 6 |